**BIKETOWER – BEZPEČNÉ PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL**

|  |
| --- |
| **Údaje o přihlašovateli** |
| Název firmy  | **SYSTEMATICA, s.r.o.** |
| Adresa | **Hradec Králové, Pospíšilova 320, PSČ 500 03** |
| Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul  | **Rudolf Bernart** |
| Funkce | **jednatel** |
| IČO |  **288 51 587** |
| DIČ | **CZ28851587** |
| Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul  | **Rudolf Bernart** |
| Telefon | **+420 495 431 005** |
| Mobil | **+420 777 675 677** |
| E-mail | **rudolf.bernart@systematica.cz** |
| **Údaje o přihlašovaném díle** |
| Stavební dílo (název, lokalita) | **BIKETOWER – bezpečné parkování jízdních kol** |
| Přihlašovatel | **Systematica, s.r.o.** |
| Projektant | **Ing. Boris Fukátko** |
| Zhotovitel | **Systematica, s.r.o.** |
| Investor | **Systematica, s.r.o.** |
| Období realizace | **září 2012 – leden 2013**  |
| Datum kolaudace | **18. únor 2013** |
| **Stručná anotace stavby** |
| Plně automatický a samoobslužný parkovací systém pro cyklisty. Úschova jízdních kol v bezpečném, suchém a pojištěném prostředí včetně všech cyklodoplňků a příslušenství. Jedná se o prosklenou ocelovou konstrukci ve tvaru osmiúhelníku zakotvenou do železobetonové základové desky. Uvnitř konstrukce je po jejím obvodu na vodorovných nosnících umístěno dohromady 116 parkovacích pozic. Na tyto parkovací pozice umístí jízdní kolo zakládací výtahový systém s řídící jednotkou, který je nainstalován uprostřed. Jednoduché ovládání prostřednictvím platebního terminálu umožní stiskem jediného tlačítka uschovat své kolo všem věkovým kategoriím.Jedním z nejdůležitějších přínosů této moderní technologie je možnost ponechat po celou dobu uschování na jízdním kole veškeré příslušenství a vybavení. Systém je napojen na bezpečnostní agenturu a svěřená kola pojištěna na částku, na kterou v České republice ještě nikdy ve společné kolárně pojištěna nebyla. |

**DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ**

|  |
| --- |
| **Údaje o přihlašovateli** |
| Název firmy  | **ZOO Dvůr Králové a.s.** |
| Adresa | **Štefánikova 1029, 544 01, Dvůr Králové nad Labem** |
| Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul  | **MVDr. Přemysl Rabas** |
| Funkce | **ředitel** |
| IČO | 27478246 |
| DIČ | **CZ**27478246 |
| Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul  | Ing. Petr Jiřička |
| Telefon | 499 311 263 |
| Mobil | 774 263 248 |
| E-mail | technic@zoodk.cz  |
| **Údaje o přihlašovaném díle** |
| Stavební dílo (název, lokalita) | **DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ** |
| Přihlašovatel | **ZOO Dvůr Králové a.s.** |
| Projektant | **Ing. Antonín Puncman** |
| Zhotovitel | **TR Antoš s.r.o. – dětská hřiště** |
| Investor | **ZOO Dvůr Králové a.s.** |
| Období realizace | **04 – 05 / 2013** |
| Datum kolaudace | **6. 5. 2013** |
| **Stručná anotace stavby** |
| Dětské hřiště stylizované na úroveň současného standardu veřejného užívání mládeží i pro relaxační a odpočinkové využití všech věkových kategorií.Jedná se o stylovou dřevěnou konstrukci z opracovaného odběleného akátového dřeva, doplněnou o lanové prvky a moduly.Hřiště je vybudováno na celkové ploše 643,25 m2. |

**DOTEK-DŮM OBNOVY TRADIC, EKOLOGIE A KULTURY, HORNÍ MARŠOV čp. 175 - BÝVALÁ FARA**

|  |
| --- |
| **Údaje o přihlašovateli** |
| Název firmy  | **Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše** |
| Adresa | **Horská 175, Horní Maršov, 542 26** |
| Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul  | **RNDr. Jiří Kulich** |
| Funkce | **ředitel** |
| IČO |  **60153016** |
| DIČ | **CZ60153016** |
| Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul  | **Jan Franta** |
| Telefon |  |
| Mobil | **732659009** |
| E-mail | **jan.franta@ekologickavychova.cz** |
| **Údaje o přihlašovaném díle** |
| Stavební dílo (název, lokalita) | **DOTEK-dům obnovy tradic, ekologie a kultury, Horní Maršov čp. 175 - bývalá fara** |
| Přihlašovatel | **Středisko ekologické výchovy SEVER** |
| Projektant | **Ing. Miloslav Klimeš** |
| Zhotovitel | **Stavební a inženýrská firma Klimeš, s.r.o., Bertholdovo nám. 65, 542 26 Horní Maršov****Labit a.s., Nádražní 472, 543 01 Vrchlabí** |
| Investor | **Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horská 175, Horní Maršov, 542 26** |
| Období realizace | **březen 2011 - červenec 2013** |
| Datum kolaudace | **26. července 2013** |
| **Stručná anotace stavby** |
| DOTEK-dům obnovy tradic ekologie a kultury se nachází v areálu barokní fary v Horním Maršově a spolu se sousedním renesančním kostelem Nanebevzetí P. Marie a staletou lípou tvoří pozoruhodný celek s výrazným geniem loci. DOTEK si klade za cíl obnovení vztahu lidí ke krajině a přírodě, zachování kulturního dědictví a šíření dovedností směřující k trvale udržitelnému životu.DOTEK představuje jedinečný příklad rekonstrukce barokní budovy, která citlivě zachovala historický ráz a veškeré původní, historické prvky domu. Zároveň však rekonstrukce přinesla nové prvky v podobě moderních technologií zateplení, vytápění a rekuperace vzduchu umožňující šetrný provoz vzdělávacího ekocentra, které obsahuje informační centrum, interaktivní expozici Fara na Dotek, dílny pro tradiční řemesla, seminární místnosti, klubovnu, knihovnu, kuchyni s jídelnou, hostinské pokoje a zahradu s letním divadlem.  |

**ELADA - VÍCEÚČELOVÉ CENTRUM CÍRKVE BRATRSKÉ V BYSTRÉM**

|  |
| --- |
| 1. **Údaje o přihlašovateli**
 |
| Název firmy  | **BITTNER architects s.r.o.** |
| Adresa | **Františka Kupky 325, 518 01 Dobruška** |
| Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul  | **Ing. arch. Oldřich Bittner** |
| Funkce | **jednatel** |
| IČO |  **287 92 289** |
| DIČ | **CZ287 92 289** |
| Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul  | **Ing. arch. Oldřich Bittner** |
| Telefon | **739059364** |
| Mobil | **739059364** |
| E-mail | **oldrich@bittners.cz** |
| 1. **Údaje o přihlašovaném díle**
 |
| Stavební dílo (název, lokalita) | **ELADA - VÍCEÚČELOVÉ CENTRUM CÍRKVE BRATRSKÉ V BYSTRÉM**  |
| Přihlašovatel | **BITTNER architects s.r.o.** |
| Projektant | **BITTNER architects s.r.o. / Dobruška** |
| Zhotovitel | **KERSON s.r.o. / Dobré** |
| Investor | **SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ V BYSTRÉM** |
| Období realizace | **IV.2012 – VIII.2013** |
| Datum kolaudace | **28. 8. 2013** |
| **Stručná anotace stavby** |
| Víceúčelové centrum Církve bratrské v Bystrém – ELADA se stalo otevřenou, multifunkční a nepřetržitě využívanou budovou, která slouží nejen k duchovní činnosti, ale i veřejnosti mimo církevní společenství. V objektu se nachází mateřská škola, která významně zvýšila úroveň vybavenosti malé podhorské vesnice. V Eladě se konají koncerty, výstavy, přednášky, akce pro děti, slouží jako společenské a vzdělávací centrum, jehož význam již daleko přesahuje obec samotnou. Centrum Elada vzniklo bez jakékoli podpory z rozpočtů ČR nebo EU.  |

**WELLNESS HOTEL RAJSKÁ ZAHRADA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ**

|  |
| --- |
| 1. **Údaje o přihlašovateli**
 |
| Název firmy  | **STYLBAU, s.r.o.** |
| Adresa | **Pardubická 118/79, Plačice, 50004 Hradec Králové** |
| Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul  | **Ing. Pavel Pohl, Ing. Pavel Šrůtek** |
| Funkce | **Jednatel** |
| IČO |  **25957481** |
| DIČ | **CZ25957481** |
| Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul  | **Ing. Pavel Pohl** |
| Telefon | **495401102** |
| Mobil | **7772444767** |
| E-mail | **stylbau@stylbau.cz** |
| 1. **Údaje o přihlašovaném díle**
 |
| Stavební dílo (název, lokalita) | **WELLNESS HOTEL RAJSKÁ ZAHRADA, Nové Město nad Metují** |
| Přihlašovatel | **STYLBAU, s.r.o.** |
| Projektant | **DAD STUDIO, s.r.o.** |
| Zhotovitel | **STYLBAU, s.r.o.** |
| Investor | **CLITIA, a.s.** |
| Období realizace | **2009-10/2013** |
| Datum kolaudace | **7. 11. 2013** |
| **Stručná anotace stavby** |
| Nový hotel vznikl na místě bývalé tiskárny, jedné z nejpřednějších v době Rakouska-Uherska, kterou v Novém Městě nad Metují vybudoval Theodor Böhm. Hotel stojí na skále nad tajemnou „rajskou“ zahradou, pod kterou se dole klikatí meandry řeky Metuje. Podle zahrady dostal hotel také jméno -  Rajská zahrada.Komplex hotelu je tvořen třemi budovami, jeho součástí je 21 hotelových pokojů a 3 hotelové apartmány v jednotlivých patrech samostatně stojícího objektu ve svahu údolí – s názvy Jurkovič, Bartoň a Mácha.Ke stávajícímu objektu hotelu je přistaven skleněný objekt schodišťové věže s výtahem, s přímým napojením na vnitřní hotelové chodby, čímž je umožněn hotelovým hostům pohodlný pohyb po objektu.Nad restaurací je nově navržen dle požadavku investora konferenční sál s terasou (kongresová turistika, firemní akce, svatby, školení).V 1PP je navrženo wellness centrum s fitness, s bazénem s protiproudem, saunou, zážitkovými sprchami, Kneippovým chodníkem a relaxačními vanami.Z prosklených stěn a teras, z vyhlídkové terasy na střeše objektu se otevírají neuvěřitelné výhledy do údolí s meandry řeky Metuje, do „rajské“ zahrady i na historické centrum města. |

**II/303 - ROZŠÍŘENÍ O STOUPACÍ PRUHY V ÚSEKU KM 21,5 - 25,5**

**(K.Ú. PĚKOV, HONY, KŘINICE, JETŘICHOV / KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ)**

|  |
| --- |
| **ÚDAJE O PŘIHLAŠOVATELI** |
| **Název firmy**  | **M – SILNICE a.s.** |
| **Adresa** | **Husova 1697, 530 03 Pardubice** |
| **Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul**  | **Ing. Václav Kučera, předseda představenstva****Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva****Ing. Miloš Matějů, člen představenstva** |
| **Funkce** |  |
| **IČO** | **42196868** |
| **DIČ** | **CZ42196868** |
| **Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul**  | **Ing. Jan Berger, obchodní ředitel** |
| **Telefon** | **495 842 231** |
| **Mobil** | **724 838 995** |
| **E-mail** | **jan.berger@msilnice.cz** |
| **Údaje o přihlašovaném díle** |
| Stavební dílo (název, lokalita) | **II/303 - Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 - 25,5****(k.ú. Pěkov, Hony, Křinice, Jetřichov / Královéhradecký kraj)** |
| Přihlašovatel | **M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice** |
| Projektant | **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové** |
| Zhotovitel | **M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice** |
| Investor | **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové** |
| Období realizace | **23. 7. 2012 - 13. 11. 2013** |
| Datum kolaudace | **12/2013** |
| **Stručná anotace stavby** |
| Jedná se o rekonstrukci vozovky a její rozšíření o stoupací pruhy na vrchol Pasa. Stavba se nachází v extravilánu katastrálního území Pěkov, Hony, Křinice a Jetřichov. Délka rekonstrukce silnice činí 3 149 m. Stavba spočívala v rozšíření komunikace kategorie S 7,5 na kategorii S 9,5 doplněnou o jeden stoupací pruh. Součástí stavby bylo rozšíření mostu ev.č. 303-13, přeložky inženýrských sítí, retenční nádrž, propustky a sadové úpravy. Stavba byla spolufinancována Regionální operačním programem NUTS II Severovýchod. |

**KRKONOŠSKÉ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VRCHLABÍ**

|  |
| --- |
| Údaje o přihlašovateli |
| Název firmy  | Správa Krkonošského národního parku |
| Adresa | Dobrovského 3, Vrchlabí, PSČ 542 01 |
| Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul  | Ing. Jan Hřebačka |
| Funkce | ředitel |
| IČO | 00088455 |
| DIČ | CZ00088455 |
| Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul  | Ing. Michal Skalka |
| Telefon | 499 456 321  |
| Mobil | +420 737 331 912 |
| E-mail | mskalka@krnap.cz |
| Údaje o přihlašovaném díle |
| Stavební dílo (název, lokalita) | Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání, Vrchlabí |
| Přihlašovatel | Správa KRNAP |
| Projektant | Petr Hájek ARCHITEKTI / doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek |
| Zhotovitel | Metrostav a. s. |
| Investor | Správa KRNAP, s podporou OPŽP, osa 7 |
| Období realizace | 6/2011 až 8/2013 |
| Datum kolaudace | 20. listopadu 2014 |
| Stručná anotace stavby |
| Záměrně nenápadný dům se skvělým designem a čistými liniemi. Jeho tvar vychází z topografie Krkonoš, na jejichž úpatí stojí. Se svojí dobře vybavenou posluchárnou, příjemnou učebnou a malou laboratoří slouží místním i návštěvníkům, dětem i dospělým k poznávání přírodních souvislostí. Galerie s prosklenou fasádou hostí mimo jiné i umělce širokého zaměření. KCEV Krtek je dům s krásným příběhem a hlubokou duší. |

**NOVOSTAVBA ZÁCHRANNÉ STANICE HS ORLICKÉ HORY - DEŠTNÉ**

|  |
| --- |
| **Údaje o přihlašovateli** |
| Název firmy  | **STATING s.r.o.** |
| Adresa | **Pardubická 861/75a,500 04 Hradec Králové** |
| Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul  | **Pavel Hurych, Ing.** |
| Funkce | **Jednatel a výkonný ředitel** |
| IČO |  **259 63 864** |
| DIČ | **CZ25963864** |
| Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul  | **Tomáš Hudec** |
| Telefon | **494 321 231** |
| Mobil | **777 673 822** |
| E-mail | **stating@stating.cz** |
| **Údaje o přihlašovaném díle** |
| Stavební dílo (název, lokalita) | **Novostavba záchranné stanice HS Orlické hory - Deštné** |
| Přihlašovatel | **STATING s.r.o.** |
| Projektant | **Projektová kancelář 3Q PROJECT, a.s., Hradec Králové****Ing. arch. Iva Tušlová** |
| Zhotovitel | **STATING s.r.o.** |
| Investor | **Horská služba ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn 260** |
| Období realizace | **9. 7. 2012 - 30. 9. 2013** |
| Datum kolaudace | **14. 11. 2013** |
| **Stručná anotace stavby** |
| Jedná se o novostavbu objektu Horské služby v obci Deštná v Orlických horách. Objekt je určen pro potřeby provozu HS a je koncipován pro užívání 2 až 8 osob.V 1.NP se nachází prostory přístupné veřejnosti (služebna, kancelář, ošetřovna, technické zázemí, invalidní WC).Vyšší patra budou sloužit pro potřeby ubytování zaměstnanců horské služby. |

**REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU SPOLEČNOSTI LEVEL**

|  |
| --- |
| **Údaje o přihlašovateli** |
| Název firmy  | **ATIP, a.s.** |
| Adresa | **Pražská 169, 541 01 Trutnov** |
| Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul  | **Ing. arch. Martin Vokatý** |
| Funkce | **Ředitel společnosti** |
| IČO |  **25 26 15 68** |
| DIČ | **CZ25261568** |
| Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul  | **Martin Vokatý Ing.arch.** |
| Telefon | **499859011** |
| Mobil | **602405228** |
| E-mail | **info@atip.cz****, vokaty.martin@atip.cz** |
| **Údaje o přihlašovaném díle** |
| Stavební dílo (název, lokalita) | **Rekonstrukce a dostavba objektu společnosti LEVEL** |
| Přihlašovatel | **ATIP, a.s.** |
| Projektant | **ATIP, a.s.** |
| Zhotovitel | **MATEX HK s.r.o.** |
| Investor | **LEVEL s.r.o.** |
| **Stručná anotace stavby** |
| Architektonické řešeníRekonstrukcí administrativně průmyslového objektu v Náchodě je naplněna představa o moderním přístupu k vytváření nových komerčních ploch v centru města. Projekt uvažuje nikoliv s demolicí stávajícího objektu, ale s jeho rekonstrukcí a dostavbou moderní budovou, která bude i mnoho vypovídat o vlastní společnosti sídlící na této adrese. Výtvarné řešení objektu vychází z industriálního výrazu stávajícího objektu i okolních staveb. Minimalistické řešení nástavby s potlačenými fasádními lištami vytváří dojem moderního technologického objektu, který vypovídá o vnitřní náplni stavby. Toto pojetí je převzato i v interiéru objektu, kde je použito v co největší míře základních materiálů jako sklo, ocel a beton.  |

**RODINNÝ DŮM – RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ**

|  |
| --- |
| **Údaje o přihlašovateli** |
| Název firmy  | **BITTNER architects s.r.o.** |
| Adresa | **Františka Kupky 325, 51801 Dobruška** |
| Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul  | **Ing.arch. Oldřich Bittner** |
| Funkce | **jednatel** |
| IČO | **28792289** |
| DIČ | **CZ28792289** |
| Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul  | **Ing. arch. Oldřich Bittner** |
| Telefon | **739059364** |
| Mobil | **739059364** |
| E-mail | **oldrich@bittners.cz** |
| **Údaje o přihlašovaném díle** |
| Stavební dílo (název, lokalita) | **RODINNÝ DŮM – RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ** |
| Přihlašovatel | **BITTNER architects s.r.o.** |
| Projektant | **BITTNER architects s.r.o. / Dobruška** |
| Zhotovitel | **Více dodavatelů, svépomocí** |
| Investor | **Manželé Labíkovi / Rtyně v Podkrkonoší** |
| Období realizace | **2011 - 2012** |
| Datum kolaudace | **5. 4. 013** |
| **Stručná anotace stavby** |
| Rodinný dům ve Rtyni v Podkrkonoší je formován svažitostí parcely, atraktivními výhledy a vazbou na obytnou zahradu. Otevřený vnitřní prostor využívá několik výškových úrovní a vytváří zajímavé optické vazby v interiéru a průhledy mezi exteriérem a interiérem.  |

**RODINNÝ DŮM – TRUTNOV – ČERVENÝ KOPEC**

|  |
| --- |
| **Údaje o přihlašovateli** |
| Název firmy  | **Ing. Karel Peterka THERMO PLUS – projektový ateliér**  |
| Adresa | **Ostrčilova 930, 541 01 Trutnov** |
| Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul  | **Karel Peterka, Ing.** |
| Funkce | **Majitel ateliéru** |
| IČO | **401 02 238** |
| DIČ | **CZ6305051555** |
| Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul  | **Karel Peterka, Ing.** |
| Telefon | **499 816 130** |
| Mobil | **603 498 475** |
| E-mail | **k.peterka@centrum.cz** |
| **Údaje o přihlašovaném díle** |
| Stavební dílo (název, lokalita) | **Rodinný dům – Trutnov – Červený kopec** |
| Přihlašovatel | **Ing. Karel Peterka THERMO PLUS – projektový ateliér**  |
| Projektant | **Ing. Karel Peterka THERMO PLUS – projektový ateliér**  |
| Zhotovitel | **INFRASTAV s.r.o., Elektrárenská 537, 541 03 Trutnov** |
| Investor | **Manželé Sedláčkovi, Trutnov**  |
| Období realizace | **09/2011 – 08/2012** |
| Datum kolaudace | **30.8.2012** |
| **Stručná anotace stavby** |
| Rodinný dům se nachází v Trutnově - lokalita „Červený kopec“. Pozemek je svažitý jižním směrem a umožňuje krásný výhled na město, včetně jeho historického jádra.Dům má jednu bytovou jednotku velikosti 6+1 a garáž pro 2 osobní automobily, umožňující svou velikostí uložení jízdních kol a zahradního nářadí. Dům půdorysného tvaru písmene „T“ má sedlovou střechu o sklonu 45°. Přistavěná garáž lichoběžníkového půdorysu je zastřešena plochou střechou, jejíž část je využívána v letních měsících jako terasa přístupná z ložnice. Lichoběžníkový tvar garáže respektuje průběh severozápadní hranice pozemku.  |

**ROZHLEDNA MILÍŘ VYSOKÁ NAD LABEM**

|  |
| --- |
| **Údaje o přihlašovateli** |
| Název firmy  | **Obec Vysoká nad Labem** |
| Adresa | **Vysoká nad Labem 22, 503 31** |
| Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul  | **Jiří Horák, ing.** |
| Funkce | **starosta** |
| IČO | **00269786** |
| DIČ |  |
| Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul  | **Jiří Horák, ing.** |
| Telefon | **495580130** |
| Mobil | **725081339** |
| E-mail | **starosta@vysoka-nad-labem.cz** |
| **Údaje o přihlašovaném díle** |
| Stavební dílo (název, lokalita) | **Rozhledna Milíř Vysoká nad Labem**  |
| Přihlašovatel | **Obec Vysoká nad Labem** |
| Projektant | **ARCHAPLAN s.r.o, Hradec Králové** |
| Zhotovitel | **INGBAU CZ s.r.o, Pardubice** |
| Investor | **Obec Vysoká nad Labem** |
| Období realizace | **13. 6. 2013 – 30. 9. 2013** |
| Datum kolaudace | **7. 10. 2013** |
| **Stručná anotace stavby** |
| Jedná se o unikátní trojbokou stavbu ze dřeva, oceli a litého betonu, jedinou svého druhu v celé republice. Celková výška rozhledny je 31 metrů, šestiboká vyhlídková plošina je ve výšce 27 metrů. V základech je 300 tun betonu a 7 tun oceli, vše slouží jako protizávaží. „Domeček“ v patě rozhledny je z litého betonu, váží 100 tun a zpevňuje celou konstrukci rozhledny. Ocelové schodiště má 144 schodů a je složeno ze tří osmimetrových dílů. Tři nosné sloupy jsou z šestimetrových dílů z lepeného a soustruženého dřeva, mají průměr 40 cm. Rozhledna stojí v nejvyšším bodě kopce Milíř na okraji lesa nad obcí Vysoká nad Labem, v nadmořské výšce 284,5 metrů, v místě původní historické rozhledny, která zanikla v roce 1948. Díky své jedinečné poloze mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, díky krásnému výhledu do polabské nížiny i na panorama Krkonoš a Orlických hor, a v neposlední řadě díky unikátní konstrukci se rozhledna Milíř stala vyhledávanou turistickou atrakcí a cílem výletů. |